资阳市雁江区人民医院

**办公耗材**询价采购需求

**本项目供货期限为自签订合同之日起1年内，累计结算金额不得超过预算金额25万元，分项限价见“采购清单及技术要求”。**

1. **采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 预算单价（元） |
| 1 | IC卡 | 存储容量：1024x8bitEEPROM 存储单元，16个分区，每分区两组独立密码 | 张 | 2 |
| 2 | Led电源 | 适用型号：强力/亮程P10 | 个 | 280 |
| 3 | Led电源（单色） | 适用型号：单色Led屏 | 个 | 150 |
| 4 | Led控制卡 | 适用型号：强力/亮程P10 | 张 | 300 |
| 5 | LED线 | RRV2\*2.5 ，包含安装 | 米 | 8 |
| 6 | LED单元板 | P10直插的，包含安装 | 块 | 100 |
| 7 | USB延长线1 | 高速USB延长线 公对母电脑周边数据线纯铜导体 3米 | 根 | 30 |
| 8 | USB延长线2 | 高速USB延长线 远距离传输 公对母电脑周边打印机加长线 5米 | 根 | 40 |
| 9 | 笔记本电池（原装） | 电池类型：锂离子电池 电池容量：2400毫安 电池组数：3芯 | 个 | 360 |
| 10 | 传感器 | 适用机型：HP1020、佳能LBP2900 | 个 | 60 |
| 11 | 搓纸轮 | 适用机型：HP1020、佳能LBP2900 | 个 | 60 |
| 12 | 搓纸轮（纸盒） | 适用机型：夏普261 | 套 | 160 |
| 13 | 打印头1 | 适用机型：得实2600II | 个 | 360 |
| 14 | 打印头2 | 适用机型：得实620II | 个 | 360 |
| 15 | 打印线1 | 1.5米打印机数据线 | 根 | 15 |
| 16 | 打印线2 | 3米打印机数据线 | 根 | 20 |
| 17 | 打印线3 | 5米USB打印线 | 根 | 40 |
| 18 | 电源1 | 280W 14针电源 | 个 | 180 |
| 19 | 电源2 | 电源类型：台式机电源 额定功率：400W 主板接口：20+4pin | 个 | 180 |
| 20 | 电源3 | 电源类型：台式机电源 额定功率：500W 主板接口：20+4pin | 个 | 210 |
| 21 | 电源线 | 设备类型：电源线 适用范围：适用于交流额定电压为300/500V及以下电器，仪表和电子设备及自动化装置内部布线用的铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 | 米 | 6 |
| 22 | 定影膜1 | 适用机型：HPM252N | 张 | 120 |
| 23 | 定影膜2 | 适用机型：佳能LBP2900 | 张 | 80 |
| 24 | 定影组件2 | 适用机型：佳能LBP2900、HP1020 | 个 | 300 |
| 25 | 定影组件3 | 适用机型：京瓷4012定影组件 | 个 | 2200 |
| 26 | 分频器 | VGA/HDMI一进二出 分配器 | 个 | 120 |
| 27 | 粉盒（彩色代用）1 | 适用机型：CS2010DW/CF2090DWA打印机页产量（5%覆盖率）：≥2000页，带芯片。 | 个 | 180 |
| 28 | 粉盒（彩色代用）2 | 适用机型：HP Laser 150系列；HP Color Laser MFP 178系列；HP Color Laser MFP 179系列。页产量（5%覆盖率）：≥700页。 | 个 | 180 |
| 29 | 粉盒（彩色代用）3 | 适用机型：HP1025 | 个 | 120 |
| 30 | 粉盒（彩色代用）4 | 适用机型：hpm277dw/M252/252N/252DN/252DW/M277n打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1500页；带芯片。 | 个 | 180 |
| 31 | 粉盒（彩色原装) | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机，大容量。 | 支 | 800 |
| 32 | 粉盒（代用)1 | 适用机型：奔图2506 | 个 | 180 |
| 33 | 粉盒（代用)2 | 适用机型：奔图3320D | 个 | 180 |
| 34 | 粉盒（代用)3 | 适用机型： LJ2605D;LJ2400Pro;M7400Pro;M7605D;M7615DNA;M7450Pro;LJ2655DN;M7405D;LJ2405D;LJ2455D;M7455DNF;M7655DHF;M7675DXF。页产量（5%覆盖率）：≥1200页。 | 个 | 180 |
| 35 | 粉盒（代用)4 | 适用机型：LENOVO LJ-2400/240OL / LJ-260OD/LJ-2650dn /M7400/M7450F/M7600d /M7650df，页产量（5%覆盖率）：≥1200页。 | 个 | 180 |
| 36 | 粉盒（代用)5 | 适用机型：兄弟HL-5590DN | 支 | 180 |
| 37 | 粉盒（代用）6 | 适用于HP M437激光打印机 | 个 | 180 |
| 38 | 粉盒（黑色代用）1 | 适用机型：CS2010DW/CF2090DWA打印机。页产量（5%覆盖率）：≥2000页，带芯片。 | 个 | 180 |
| 39 | 粉盒（黑色代用）2 | 适用机型：HP Laser 150系列；HP Color Laser MFP 178系列；HP Color Laser MFP 179系列。页产量（5%覆盖率）：≥900页。 | 个 | 180 |
| 40 | 粉盒（黑色代用）3 | 适用机型：HP1025 | 个 | 180 |
| 41 | 粉盒（黑色代用）4 | 适用机型：hpm277dw/M252/252N/252DN/252DW/M277n打印机。页产量（5%覆盖率）：≥1500页；带芯片。 | 个 | 180 |
| 42 | 粉盒（黑色原装) | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机，大容量。 | 支 | 600 |
| 43 | 粉盒（原装）1 | 适用机型：夏普261复印机 | 支 | 360 |
| 44 | 粉盒（原装）2 | 适用机型：京瓷4125，页产量（5%覆盖率）：≥15000页。 | 支 | 500 |
| 45 | 粉盒（原装）3 | 适用机型：京瓷3011I，页产量（5%覆盖率）：≥24000页。 | 支 | 600 |
| 46 | 粉盒（原装）4 | 适用机型：京瓷4012，页产量（5%覆盖率）：≥38000页。 | 支 | 850 |
| 47 | 粉盒（原装）5 | 适用机型：夏普4528U复印机 | 支 | 800 |
| 48 | 粉盒（原装）6 | 适用机型：夏普1808复印机 | 个 | 360 |
| 49 | 粉盒（原装）7 | 适用机型：长城GXD-MA1复印机 | 支 | 1050 |
| 50 | 粉盒（原装）8 | 适用于HP M437激光打印机 | 个 | 650 |
| 51 | 风扇（cpu） | 散热器类型：CPU散热器 散热方式：风冷，热管 | 个 | 45 |
| 52 | 高级收银纸 | 名称:热敏收银纸，规格: 80mm\*80mm ，长度: 48米/卷 | 卷 | 12 |
| 53 | 高清线1 | HDMI线工程级 4K数字高清线3D视频线 5米 | 根 | 80 |
| 54 | 高清线2 | HDMI线工程级 4K数字高清线3D视频线 10米 | 根 | 160 |
| 55 | 高清线3 | HDMI线工程级 4K数字高清线3D视频线 20米 | 根 | 360 |
| 56 | 共享器 | USB 1/2共享器 | 个 | 90 |
| 57 | 鼓架 | 适用机型：HP1025 | 个 | 140 |
| 58 | 鼓芯1 | 适用机型：HP1008 、HP1106、HP1108、HP1136、HP128、HPP1566 | 支 | 40 |
| 59 | 鼓芯2 | 适用机型：佳能LBP2900、HP1020 | 根 | 50 |
| 60 | 鼓芯3 | 适用机型：HP1025 | 根 | 60 |
| 61 | 固态硬盘1 | 存储容量：240GB固态硬盘 硬盘尺寸：2.5英寸 接口类型：SATA3（6Gbps） 读取速度：500MB/s 写入速度：350MB/s 平均无故障时间：100万小时 | 个 | 300 |
| 62 | 固态硬盘2 | 存储容量：480GB固态硬盘 硬盘尺寸：2.5英寸 接口类型：SATA3（6Gbps） 读取速度：500MB/s 写入速度：450MB/s 平均无故障时间：100万小时 | 个 | 400 |
| 63 | 监控硬盘1 | 4T | 个 | 600 |
| 64 | 监控硬盘2 | 8T | 个 | 1400 |
| 65 | 光模块 | 千兆单模光模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 300 |
| 66 | 光盘 | DVD空白刻录光盘，倍速：1-16X，单片容量：4.7G | 张 | 4 |
| 67 | 光纤 | 室外光缆电信级皮线光纤4芯 | 米 | 5 |
| 68 | 光纤单模跳线1 | DTT-OW-LC/LC-B1.3-5，5米 | 根 | 60 |
| 69 | 光纤单模跳线2 | DTT-OW-LC/LC-B1.3-3 ，3米 | 根 | 40 |
| 70 | 光纤收发器 | 单模千兆光纤收发器 | 对 | 360 |
| 71 | 光纤跳线 | 单模3米光纤跳线 | 根 | 10 |
| 72 | 集线器1 | 高速4口USB集线器，一拖四多接口转换器，延长线1.5米 | 个 | 80 |
| 73 | 集线器2 | SSK 一拖四USB集线器 | 个 | 55 |
| 74 | 监控电源（球机） | 适用于海康威视（球机） | 个 | 130 |
| 75 | 监控电源（摄像头） | 适用于海康威视（半球、枪机） | 个 | 90 |
| 76 | 键盘1 | 线长（m）：无线 宽度149mm.高度18mm.长度441mm 按键形状：方形按键 多键无冲：6 | 个 | 180 |
| 77 | 键盘2 | 产品定位：笔记本键盘 按键技术：火山口架构 | 个 | 90 |
| 78 | 键盘3 | 按键技术：火山口架构 连接方式：有线 键盘接口：USB+PS/2 | 个 | 40 |
| 79 | 交换机1 | 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：1Gbps 端口描述：5个10/100M自适应RJ45端口 | 个 | 90 |
| 80 | 交换机2 | 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：1.6Gbps 端口描述：8个10/100M自适应RJ45端口 | 个 | 160 |
| 81 | 交换机3 | 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：3.2Gbps 端口描述：16个10/100M自适应RJ45端口 | 个 | 320 |
| 82 | 交换机4 | 传输速率：10/100Mbps 交换方式：存储-转发 背板带宽：4.8Gbps 端口描述：24个10/100M自适应RJ45端口 | 个 | 360 |
| 83 | 交换机5 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps;包转发：51/126Mppss；24个10/100/1000TX千兆电口+ 4个SFP光口 | 台 | 2050 |
| 84 | 脚踏板 | JEQLO超声脚踏板 B超胃镜内镜肠镜彩超采图脚踩开关 2米,普通开关 | 个 | 90 |
| 85 | 接续盒 | 24芯接续盒 | 个 | 50 |
| 86 | 进纸组件 | 适用机型：佳能LBP2900、HP1020 | 个 | 110 |
| 87 | 理线架 | 理线架12档24口 工程级加厚型机柜网络理线架线缆管理器 | 个 | 100 |
| 88 | 路由器1 | 最高传输速率：300Mbps 网络接口：1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口 天线类型：外置全向天线 天线数量：2根 | 个 | 120 |
| 89 | 路由器2 | 最高传输速率：450Mbps 网络接口：1个10/100Mbps WAN口，4个10/100Mbps LAN口 天线类型：外置全向天线 天线数量：3根 | 台 | 160 |
| 90 | 路由器3 | 带机量50-100,转发性能400Kpps,推荐带宽500M,1\*GE（WAN口）+4\*GE（LAN口,支持切换为WAN口）,IPSec VPN：75条,管理AP数8个,桌面款,金属外壳 | 台 | 800 |
| 91 | 墨粉（彩）1 | 适用机型：HP1025、HPCP1215 、HP178N | 支 | 70 |
| 92 | 墨粉（彩）2 | 适用机型：HPM252N | 支 | 70 |
| 93 | 墨粉（黑）1 | 适用机型：HP1025、HPCP1215 、HP178N | 支 | 70 |
| 94 | 墨粉（黑）2 | 适用机型：HPM252N | 支 | 70 |
| 95 | 墨粉1 | 适用机型：HP1008 、HP1106、HP1108、HP1136、HP128、HP1020、佳能2900 、HPP1566、佳能LBP6018L | 支 | 40 |
| 96 | 墨粉2 | 适用机型：奔图2506 、奔图3320D | 支 | 40 |
| 97 | 墨粉3 | 适用机型：联想2400 、联想7615D 、联想CS201DW 、联想M7400 、联想M7405D一体机 | 支 | 80 |
| 98 | 墨粉4 | 适用机型：三星4321 | 支 | 40 |
| 99 | 墨粉5 | 适用机型：兄弟HL-5590DN | 支 | 80 |
| 100 | 废粉收集器 | 适用机型：佳能、惠普打印机 | 个 | 80 |
| 101 | 墨盒（彩色原装）1 | 适用机型：HP1018 | 个 | 100 |
| 102 | 墨盒（彩色原装）2 | 适用机型：HP1000 | 个 | 125 |
| 103 | 墨盒（彩色原装）3 | 适用机型：HP1112打印机 | 个 | 130 |
| 104 | 墨盒（彩色原装）4 | 适用机型：佳能2780 | 个 | 180 |
| 105 | 墨盒（彩色原装）5 | 适用机型：佳能M3680 | 个 | 165 |
| 106 | 墨盒（彩色原装）6 | 适用机型：佳能7280 | 个 | 135 |
| 107 | 墨盒（黑色原装）1 | 适用机型：HP1018 | 个 | 105 |
| 108 | 墨盒（黑色原装）2 | 适用机型：HP1000 | 个 | 105 |
| 109 | 墨盒（黑色原装）3 | 适用机型：HP1112打印机 | 个 | 120 |
| 110 | 墨盒（黑色原装）4 | 适用机型：佳能2780 | 个 | 150 |
| 111 | 墨盒（黑色原装）5 | 适用机型：佳能M3680 | 个 | 150 |
| 112 | 墨盒（黑色原装）6 | 适用机型：佳能7280 | 个 | 150 |
| 113 | 墨水（彩色原装）1 | 适用机型：佳能1810 | 支 | 100 |
| 114 | 墨水（彩色原装）2 | 适用机型：爱普生L130 、爱普生L310 | 支 | 80 |
| 115 | 墨水（彩色原装）3 | 适用机型：爱普生L3118、爱普生L3158 | 支 | 80 |
| 116 | 墨水（黑色原装）1 | 适用机型：佳能1810 | 支 | 100 |
| 117 | 墨水（黑色原装）2 | 适用机型：爱普生L130 、爱普生L310 | 支 | 70 |
| 118 | 墨水（黑色原装）3 | 适用机型：爱普生L3118、爱普生L3158 | 支 | 80 |
| 119 | 内存条1 | 适用类型：笔记本  内存容量：8GB 内存类型：DDR4 内存主频：2666MHz | 根 | 280 |
| 120 | 内存条2 | 适用类型：笔记本 内存容量：4GB 内存类型：DDR3 内存主频：1600MHz | 根 | 180 |
| 121 | 内存条3 | 适用类型：台式机 内存容量：8GB 内存类型：DDR4 内存主频：2400MHz | 根 | 280 |
| 122 | 内存条4 | 适用类型：台式机 内存容量：4GB 内存类型：DDR4 内存主频：2666MHz | 根 | 180 |
| 123 | 配线架1 | 六类配线架24口 CAT6类千兆网络配线架 | 个 | 380 |
| 124 | 配线架2 | 六类配线架48口 CAT6类千兆网络配线架 | 个 | 780 |
| 125 | 切换器 | 4口VGA切换器 | 个 | 120 |
| 126 | 热敏打印纸1 | 名称:热敏打印纸、高级打印纸，规格: 60mm\*40mm ，数量: 800张/卷 | 卷 | 15 |
| 127 | 热敏打印纸2 | 名称:热敏打印纸、高级打印纸，规格: 40mm\*30mm ，数量: 800张/卷 | 卷 | 12 |
| 128 | 热敏纸 | 0.8热敏纸,80\*50mm,20米/个 | 个 | 7 |
| 129 | 热转印碳带 | 产品名称:热转印碳带，产品长度: 90米，轴心尺寸：25mm，产品规格: 80mm\*90m | 卷 | 18 |
| 130 | 熔纤盒 | 8芯熔纤盒 | 个 | 120 |
| 131 | 色带架1 | 适用机型:得实DS300、得实DS2600Ⅱ、得实 DS-1920 | 个 | 50 |
| 132 | 色带架2 | 适用机型:得实DS-620Ⅱ | 个 | 50 |
| 133 | 色带芯1 | 适用机型:DPK700 | 根 | 15 |
| 134 | 色带芯2 | 适用机型:得实DS300、得实DS2600Ⅱ、得实7850、 得实DS-1920 | 根 | 15 |
| 135 | 上棍 | 适用机型：京瓷3011i 复印机 | 根 | 450 |
| 136 | 摄像头（半球） | 产品功能：红外灯 产品外形：球形 成像色彩：彩色 成像器件：1/2.5英寸 Progressive Scan CMOS 有效像素：400万 焦距：4.8-110mm，20倍光学 变倍速度：大约4.3秒(光学,广角-望远) 水平视角：51.3-3.7度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.5-F3.0 水平清晰度：≥1000TVL 分辨率：2560×1440 音频输入：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10% 音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据 安全性：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定，HTTPS加密，IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤 | 个 | 980 |
| 137 | 摄像头（枪式） | 产品功能：日夜转换，宽动态 产品外形：枪式 成像色彩：彩色 成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 有效像素：200万 日夜切换模式：ICR红外滤片式 宽动态范围：120dB 图像设置：走廊模式（旋转），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 分辨率：1920×1080 网络接口：1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口 通用功能：心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印 智能报警：移动侦测，遮挡报警，非法登录，存储器满，存储器错，越界侦测，区域入侵侦测 补光距离：30-50m | 个 | 600 |
| 138 | 摄像头1 | 像素：200万 镜头：2.8mm 视频码率：32Kbps～8Mbps 输出接口类型：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 总像素（水平解析度）：1920×1080 采集芯片尺寸：1/2.7 帧率：50Hz:25fps(1920×1080;1280×960;1280×720) 传感器类型 ：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 红外灯照射距离 ：10米 | 个 | 600 |
| 139 | 摄像头2 | 有效像素：200万 其它：ICR红外滤片式，数字宽动态，3D数字降噪 分辨率：1920×1080 压缩格式：视频：Smart 265/H.265/H.264 网络接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 红外照射距离：30米 | 个 | 600 |
| 140 | 摄像头3 | 功能：日夜转换，宽动态，红外灯 外形：半球 成像色彩：彩色 成像器件：1/2.7英寸Progressive Scan CMOS 有效像素：400万 日夜转换模式：ICR红外虑片式 数字降噪：3D数字降噪 宽动态范围：120dB 背光补偿：支持，可选择区域 调整角度：水平0-360°，垂直0-75°，旋转0-360° 镜头大小接口：M12 分辨率：2560×1440 视频压缩：H.265／H.264／MJPEG 视频帧率：50Hz：25fps（2560×1440，1920×1280，1280×720） 网络接口：1×10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自适应以太网接口 存储功能：支持Micro SD/SDHC/SDXC卡（128G）断网本地存储 智能报警：越界侦测，区域入侵侦测，移动侦测，动态分析，遮挡报警，网线断，IP地址冲突，存储器满，存储器错 通用功能：防闪烁，双码流，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印 红外照射距离：20-30m | 个 | 600 |
| 141 | 摄像头电源 | 摄像头专用电源 | 个 | 90 |
| 142 | 适配器（原装） | 适用于联想笔记本电脑原装适配器 | 个 | 320 |
| 143 | 手写板 | 感应方式：电阻式 压感级别：256 接口类型：USB接口 | 个 | 120 |
| 144 | 鼠标1 | 传输方式:有线 工作方式:光学引擎 按键:左键，中键，右键 按键行程(mm): 0.35土0.2 滚轮方向:双向 最大加速度(G): 8 最高追踪速度(inch/s): 15 分辨率(DPI): 1000 供电模式: USB | 个 | 40.5 |
| 145 | 鼠标2 | 最高分辨率：1000dpi 按键数：3个 滚轮方向：双向滚轮 连接方式：有线 工作方式：光电 | 个 | 90 |
| 146 | 鼠标3 | 工作方式 ：光电 连接方式：无线 接收范围：25m 按键数 ：3个 滚轮方向 ：双向滚轮 最高分辨率 ：1000dpi 传输频率 ：2.4GHz | 个 | 120 |
| 147 | 鼠标垫 | 通用鼠标垫 | 张 | 10 |
| 148 | 刷卡器 | 不锈钢拉丝面板，防水设计，美观耐用 输出格式:符合国际标准的Wiegand 26Bit输出 读卡类型: EM/ID卡 读卡距离: 5-15cm 性能:表面防水、防尘 | 个 | 200 |
| 149 | 二维扫描器 | 1.提示方式：蜂鸣器，LED指示灯； 2.系统接口：RS-232串口，USB键盘，USB虚拟串口； 3.接口类型: RJ-45水晶头； 4.触发方式：手动，自动感应； 5.分辨率：640\*480像素； 6.有线长度：2米； 7.配件：含套装支架； 8.采用影像式条码识读技术，纸质条码、电子屏幕条码均可识读； 9.抗光干扰能力强(提供光干扰试验检测报告)； 10.抗震能力：30次2.0米高度跌落到水泥地面的冲击(提供检验报告)； 11.影像式自动感应技术，可在免持与手持两种模式之间自由切换； 12.解码种类：1D(UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8，ISBN/ISSN，39 码，39 码（ASCII 全码），32 码，Trioptic 39 码，交叉25 码，工业25 码，矩阵25 码，库德巴码（NW7），128 码，UCC/EAN 128，ISBT128，93 码，11 码（USD-8），MSI/Plessey，UK/Plessey，中国邮政码，中国财政码，Telepen，GS1 DataBar（前身是：RSS）系列) ；2D(PDF417，QR code，DataMatrix，汉信码，Aztec 码，MicroQR码）。 | 个 | 500 |
| 150 | 水晶头 | 六类水晶头 | 盒 | 200 |
| 151 | 碳带1 | 70mm理光面材树脂碳带 | 个 | 60 |
| 152 | 碳带2 | 产品名称:打印机碳带，产品长度: 90米，轴心尺寸：25mm，产品规格: 60mm\*90m | 卷 | 15 |
| 153 | 碳带3 | 产品名称:打印机碳带，产品长度: 300米，轴心尺寸：25mm，产品规格: 80mm\*300m | 卷 | 40 |
| 154 | 条码碳带 | 产品名称:条码碳带，产品长度: 90米，轴心尺寸：25mm，产品规格: 110mm\*90m | 卷 | 20 |
| 155 | 跳线1 | 六类跳线5米 | 根 | 30 |
| 156 | 跳线2 | 六类跳线10米 | 根 | 60 |
| 157 | 网卡1 | USB网卡 | 张 | 40.5 |
| 158 | 网卡2 | 300M迷你型无线网卡 | 个 | 90 |
| 159 | 网卡3 | USB3.0千兆网卡 | 个 | 120 |
| 160 | 网络面板1 | 单口，颜色:象牙白，产品尺寸:86\*86\*9mm | 个 | 15 |
| 161 | 网络面板2 | 双口，颜色:象牙白，产品尺寸:86\*86\*9mm | 个 | 18 |
| 162 | 网络模块1 | 六类网络模块 CAT6千兆网线插座面板模块 RJ45水晶头母座电脑网线镀金连接头 | 个 | 35 |
| 163 | 网络模块2 | 六类，千兆 | 个 | 40 |
| 164 | 门禁按钮 | 门禁按钮 | 个 | 30 |
| 165 | 门禁电源 | 门禁电源 | 个 | 180 |
| 166 | 网线1 | 成品网线10M | 根 | 50 |
| 167 | 网线2 | 成品网线5M | 根 | 16 |
| 168 | 网线3 | 成品网线3M | 根 | 10 |
| 169 | 网线4 | 六类网线 | 箱 | 880 |
| 170 | 无线套件 | 鼠标规格： 鼠标按键数量：3 产品尺寸（mm）：99\*60\*39 鼠标接口：USB 线长（m）：无线 键盘规格： 宽度149mm.高度18mm.长度441mm 按键形状：方形按键 多键无冲：6 | 套 | 180 |
| 171 | 硒鼓（彩色代用）1 | 适用机型：CS2010DW/CF2090DWA打印机。页产量（5%覆盖率）：≥2000页，带芯片。 | 个 | 180 |
| 172 | 硒鼓（彩色代用）2 | 适用机型：佳能MF643CDW。页产量（5%覆盖率）：≥1300页。 | 个 | 180 |
| 173 | 硒鼓（彩色原装) | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机 | 个 | 1100 |
| 174 | 硒鼓（代用）1 | 适用机型：HP：1010;1012;1015;1020;1022;3015;3020;3030;M1005MFP;M1319MFP 佳能：LBP2900;LBP3000。页产量（5%覆盖率）：≥2000页；带芯片。 | 支 | 140 |
| 175 | 硒鼓（代用）10 | 适用于佳能Canon LBP6018L激光打印机 | 个 | 180 |
| 176 | 硒鼓（代用）11 | 适用于HP M437激光打印机 | 个 | 560 |
| 177 | 硒鼓（代用）2 | 适用机型：M1216nfh;M1213nf;M1136;P1108;P1106;M1216nfh;M1213nf;M1136;P1008;P1007;MFP M1216;MFP M1213;MFP M1219;MFP M128;M1219nf MFP;MFP M126nw;MFP M1136;M202dw;M1213nf MFP;MFP M126;202n;M1216nfh MFP;MFP M128fp;MFP M226dn;MFP M226dw;MFP M128fw;MFP M128fn;M1136 MFP; P1106;MFP M126a;P1108。页产量（5%覆盖率）：≥1500页；带芯片。 | 支 | 140 |
| 178 | 硒鼓（代用）3 | 适用机型：HPCP1215 、HP1025 | 个 | 180 |
| 179 | 硒鼓（代用）4 | 适用机型：HPP1566 | 个 | 140 |
| 180 | 硒鼓（代用）5 | 适用机型：兄弟HL-5590DN | 个 | 200 |
| 181 | 硒鼓（代用）6 | 适用机型： LJ2605D;LJ2400Pro;M7400 Pro;M7605D;M7615DNA;M7450 Pro;LJ2655DN;M7405D;LJ2405D;LJ2455D;M7455DNF;M7655DHF;M7675DXF。页产量（5%覆盖率）：≥12000页。 | 个 | 180 |
| 182 | 硒鼓（代用）7 | 适用机型：LENOVO LJ-2400/240OL / LJ-260OD/LJ-2650dn /M7400/M7450F/M7600d /M7650df。页产量（5%覆盖率）：≥12000页。 | 个 | 180 |
| 183 | 硒鼓（代用）8 | 适用机型：HP Laser 150系列；HP Color Laser MFP 178系列；HP Color Laser MFP 179系列。页产量（5%覆盖率）：≥16000页。 | 个 | 180 |
| 184 | 硒鼓（代用）9 | 适用机型：奔图3320D | 个 | 180 |
| 185 | 硒鼓（黑色代用）1 | 适用机型：CS2010DW/CF2090DWA打印机。页产量（5%覆盖率）：≥2000页，带芯片。 | 个 | 180 |
| 186 | 硒鼓（黑色代用）2 | 适用机型：佳能MF643CDW。页产量（5%覆盖率）：≥1400页。 | 个 | 180 |
| 187 | 硒鼓（黑色原装) | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机 | 个 | 1100 |
| 188 | 硒鼓（原装）1 | 适用机型：奔图3320D | 个 | 480 |
| 189 | 硒鼓（原装）2 | 适用机型：长城GXD-MA1复印机 | 个 | 1200 |
| 190 | 硒鼓（原装）3 | 适用于HP M437激光打印机 | 个 | 1000 |
| 191 | 硒鼓（原装）4 | 适用于京瓷4012套鼓 | 个 | 2200 |
| 192 | 显卡 | 显卡类型：入门级，显卡芯片：GeForce GTX 1650 4G ，核心频率：1290/1430MHz，显存频率：7008MHz，显存容量：4GB，显存位宽：128bit | 张 | 1100 |
| 193 | 显卡2 | 显卡芯片：GeForce GT730 核心频率：902MHz 显存频率：5010MHz 显存容量：1GB 显存位宽：64bit | 个 | 460 |
| 194 | 显示器2 | 屏幕尺寸：≧21.5英寸 ，最佳分辨率：1920\*1080，屏幕比例：16：9，接口：D-Sub（VGA） | 台 | 750 |
| 195 | 芯片1 | 适用机型：HPCP1215 、HP1025 | 张 | 20 |
| 196 | 芯片2 | 适用机型：奔图3320D | 张 | 60 |
| 197 | 寻线仪 | 供应电源：直流9V电池，耗电量15mA 信号传输格式：多音频脉冲 可测试的线材：双绞线、视频线、电话线、普通金属线 可测试线材的端口：RJ11 (电话线) RJ45 (网络线) 可测试线材的长度范围：1000米 | 个 | 280 |
| 198 | 延长线 | USB延长线3M | 根 | 20 |
| 199 | 移动固态硬盘1 | 存储容量：500GB ，硬盘尺寸：2.5英寸硬盘 ，数据传输率：读出：1050MB/s，写入：1000MB/s ，接口类型：Type-C ，其他特点：加密，抗震，防水，备份 | 个 | 750 |
| 200 | 移动固态硬盘2 | 存储容量：1TB ，硬盘尺寸：2.5英寸硬盘 ，数据传输率：读出：1050MB/s，写入：1000MB/s ，接口类型：Type-C ，其他特点：加密，抗震，防水，备份 | 个 | 1050 |
| 201 | 移动硬盘1 | 存储容量：1TB 硬盘尺寸：2.5英寸硬盘 接口类型：USB3.0，SATA（内部接口） | 个 | 480 |
| 202 | 移动硬盘2 | 存储容量：2TB 硬盘尺寸：2.5英寸硬盘 接口类型：有线（USB3.0） | 个 | 580 |
| 203 | 硬盘1 | 适用类型：台式机 硬盘尺寸：3.5英寸 硬盘容量：1000GB 缓存：32MB 转速：7200rpm 接口类型：SATA2.0 接口速率：3Gb/秒 | 个 | 460 |
| 204 | 硬盘2 | 适用类型：台式机 硬盘尺寸：3.5英寸 硬盘容量：2000GB 缓存：64MB 转速：7200rpm 接口类型：SATA3.0 接口速率：6Gb/秒 | 个 | 560 |
| 205 | 优盘1 | 存储容量：64GB 接口类型：USB3.0 数据传输率：读出：20—120MB/s，写入：10—40MB/s | 个 | 90 |
| 206 | 优盘2 | 存储容量：8GB 接口类型：USB3.0 | 个 | 23 |
| 207 | 优盘3 | 存储容量：16GB 接口类型：USB3.0 | 个 | 50 |
| 208 | 优盘4 | 存储容量：32GB，接口类型：USB3.0 | 个 | 70 |
| 209 | 载体 | 适用机型：夏普 AR-2048S/2048D/2048N/2348D/2348N/2648N/3148N | 包 | 381 |
| 210 | 载体（彩色原装) | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机，每套三色 | 套 | 2000 |
| 211 | 载体（黑色原装) | 适用机型：夏普BP-C2021R彩色数码复印机 | 包 | 500 |
| 212 | 载体（原装) | 适用机型：长城GXD-MA1复印机 | 包 | 1100 |
| 213 | 扎带1 | 白色尼龙扎带2.5×150mm（100根） | 包 | 15 |
| 214 | 扎带2 | 白色尼龙扎带3.6×250mm（100根） | 包 | 25 |
| 215 | 纸盒搓纸轮 | 适用机型:京瓷4125 | 套 | 360 |
| 216 | 主板1 | 主芯片组：Intel B360 音频芯片：集成Realtek ALC887 8声道音效芯片 内存类型：2×DDR4 DIMM 最大内存容量：32GB 主板板型：Micro ATX板型 外形尺寸：22.6×18.5cm | 个 | 850 |
| 217 | 主板2 | 主芯片组：Intel H410 内存类型：2×DDR4 DIMM 最大内存容量：64GB 主板板型：Micro ATX板型 外形尺寸：21.3×18.3cm | 张 | 500 |
| 218 | 主板电池 | 2032 | 个 | 5 |
| 219 | 转接头1 | 232转485转接头 | 个 | 25 |
| 220 | 转接头2 | VGA转HDMI转接头 | 个 | 60 |
| 221 | 转接头3 | 国产CPI转九针 | 个 | 90 |
| 222 | 奔图主板 | 适用于奔图打印机 | 个 | 380 |
| 223 | 奔图机架 | 适用于奔图打印机 | 个 | 200 |
| 224 | 惠普打印机主板 | 适用于惠普打印机 | 张 | 360 |
| 225 | 惠普打印机电源板 | 适用于惠普打印机 | 张 | 360 |
| 226 | 惠普打印机激光器 | 适用于惠普打印机 | 个 | 260 |
| 227 | 联想打印机激光器 | 适用于联想打印机 | 个 | 260 |
| 228 | 联想打印机主板 | 适用于联想打印机 | 张 | 360 |
| 229 | 联想打印机定影组件 | 适用于联想打印机 | 套 | 450 |
| 230 | 佳能打印机主板 | 适用于佳能打印机 | 张 | 450 |
| 231 | 佳能打印机电源板 | 适用于佳能打印机 | 张 | 360 |
| 232 | 佳能打印机打印喷头 | 适用于佳能打印机 | 个 | 420 |
| 233 | 佳能打印机清零组件 | 适用于佳能打印机 | 个 | 120 |
| 234 | 爱普生打印机主板 | 适用于爱普生打印机 | 张 | 360 |
| 235 | 爱普生打印机电源板 | 适用于爱普生打印机 | 张 | 360 |
| 236 | 爱普生打印机打印喷头 | 适用于爱普生打印机 | 个 | 560 |
| 237 | 爱普生打印机清零组件 | 适用于爱普生打印机 | 个 | 120 |
| 238 | 联想一体机电脑主板 | 适用于联想一体机电脑 | 张 | 1800 |
| 239 | 联想一体机电脑电源板 | 适用于联想一体机电 | 张 | 1200 |
| 240 | 联想一体机电脑显示屏 | 适用于联想一体机电脑 | 个 | 1500 |
| 241 | 联想显示器电源板 | 适用于联想显示器 | 张 | 360 |
| 242 | 联想显示器排线 | 适用于联想 | 根 | 360 |
| 243 | 联想电脑主机主板 | 适用于联想 | 张 | 800 |
| 244 | 戴尔笔记本主板 | 适用于戴尔笔记本 | 张 | 800 |
| 245 | 定影组件 | 适用于奔图3320打印机 | 套 | 360 |
| 246 | 光能组件 | 适用于佳能1810打印机 | 套 | 320 |
| 247 | 台式机硬盘 | 适用类型：台式机；硬盘尺寸：3.5英寸；硬盘容量：4000GB；缓存：256MB；转速：5900rpm；接口类型：SATA3.0；接口速率：6Gb/秒；其他性能：读写速度：190MB/秒。 | 个 | 900 |
| 248 | 道闸弹簧 | 适用于车库道闸、停车场道闸、收费站道闸等类似设备。 | 个 | 500 |
| 249 | 道闸遥控器 | 适用于海康威视道闸遥控器 DS-TMG012-4 | 个 | 80 |
| 250 | 道闸杆 | 适用于海康威视DS-TMG004-4杆子 | 根 | 700 |
| 251 | 道闸雷达 | 适用于海康威视DS-TMG034(防砸)。 | 个 | 680 |
| 252 | 道闸控制器 | 适用于海康威视DS-TPE304-S(国内标配)(P) | 个 | 3800 |
| 253 | PVC管 | 16、25PVC管以及各种接头 | 米 | 3 |
| 254 | 线槽 | 20mmx12mm线槽 | 米 | 10 |
| 255 | 10米光纤跳线（单模） | 单模单芯光纤跳线，线缆长度≥10米 | 根 | 70 |
| 256 | 光纤跳线（多模） | 多模光纤跳线≥3米LC-LC | 根 | 40 |
| 257 | 千兆光模块（多模） | GE-SFP-SX 千兆SFP多模光模块，波长850nm 双芯LC接口 | 个 | 650 |
| 258 | 万兆光模块（单模） | 万兆光模块 单模双纤 10Gb/s，10G-1310nm-10km-sm-sfp+ | 个 | 750 |
| 259 | 万兆光模块（多模） | 万兆多模光模块10G双纤SFP+ SR 300m LC | 个 | 750 |
| 260 | 光纤信号收发器（多模） | 千兆多模双纤光纤收发器 光电转换器 850nm | 对 | 360 |
| 261 | 交换机6 | 交换容量：432Gbps/4.32Tbps;包转发：87/166Mppss；48个10/100/1000TX千兆电口+ 4个SFP光口 | 个 | 3500 |
| 262 | 网线钳 | 水晶段子压接钳，剥线钳，支持RJ45、RJ11 | 把 | 50 |
| 263 | 录音笔 | 存储容量 :≥16GB  扩展卡 :支持MicroSD（TF）卡，最大128GB  录音时间 :≥30小时  录音功能 :录音格式：WAV，MP3  播放性能:音乐格式：WAV，MP3  信噪比:≥80dB  内置功能:麦克风  传输接口:Micro USB  电池类型 :≥260mAh锂电池  外形设计:颜色：黑色  外形尺寸:≥99.5\*32.5\*13mm  产品重量:≥61.9g  其他性能:录音品质：≥1596Kbps  其他特点:录音文件编辑，阵列三麦降噪，≥1536K无损录音，文件智能加密，LINE-IN内录 | 个 | 360 |
| 264 | 便携式线缆标签打印机 | 线缆标签打印机，P刀型，可用于通信机房移动电信尾签光纤标识，手持便携式，支持蓝牙，可打印不干胶，网线标签 | 个 | 350 |
| 265 | 线缆标签打印纸 | 25\*38+40mm，黄色，热敏不干胶打印 | 卷 | 30 |
| 266 | 9V方块电池 | 9V碱性电池，1粒装，适用于寻线仪/烟雾报警器/无线麦克风/万用表/话筒/遥控器等 | 个 | 15 |

**备注：本项目按清单单项报价，以实际供货数量据实结算。**

**二、服务要求：**

1、供应商负责办公地点的设备进行日常维护维修、技术支持等（台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、传真机、扫描仪、LED等设备的整机及配件的日常维护维修；软件安装、调试、维护；应急响应；设备巡检；小型局域网及相关设备、线缆等；监控系统维护；车辆管理系统维护；条码纸、热敏纸、碳带、打印机粉、打印机墨水、白卡、色带等办公类耗材）。

2、供应商负责网络的维护，主要医院的网络组网、网络检修、网络设备运维等（网络设备使用环境检查；客户网络需求调查；网络结构扩展实施；局域网畅通检修；监控维护主要是指监控系统及周边设备定期保养、故障排除；车场管理系统主要是指车辆管理系统及周边设备定期保养、故障排除。）

3、供应商负责硬件的维保（每年一次对台式电脑主机进行清洁，用屏保液清理与养护显示器；每年一次对打印机、传真机、复印机等办公设备进行擦试及内部清理，保证设备的正常运行和印品质量；硬件的检测和诊断对发生故障的设备进行检测，诊断问题的所在；硬件的送修故障设备若需要更换时，对于保内设备，联系厂商进行更换。）

4、售后服务要求：

（1）现场服务：在服务期内，须指派专人运维工程师完成上述服务工作，处理日常使用过程中的问题及故障。在供货期内专人运维工程师不能随意更换，如更换人员需告知采购人，采购人允许后才可更换。**（投标人提供指定人员在职证明并加盖单位公章，提供承诺函并加盖公章）**

（2）远程服务：运维工程师根据医院提出的技术问题通过电话或远程接入方式提供问题解答和调试解决；

（3）电话服务：在服务时间内固定运维工程师或运维经理电话值守，保持电话通畅，及时为医院解答技术问题；

（4）提供定期巡检、出现故障时的现场维护、节假日和重大事件的技术保障；（5）出现故障时的响应：提供顺畅、快捷的故障响应能力。到达现场时间：正常工作日2小时内到达现场，节假日12小时内到达现场。遇到重大技术问题，及时组织公司、厂家技术专家进行会诊，并在72小时内采取相应措施以确保系统的正常运行；

（6）设备故障或重要部门、核心设备故障时，提供相应设备作为应急保障。

（7）投标人提供的硒鼓类耗材出现问题，且问题耗材剩余用量大于等于70%，投标人必须无条件更换新品。**（投标人提供承诺函并加盖公章）**

（8）投标人在提供打印耗材及电脑周边产品过程中，因投标人提供的商品质量问题（设备本身问题除外）导致采购人硬件损坏或数据丢失，投标人应当支付挽回损失所发生的费用。**（投标人提供承诺函并加盖公章）**

(9)打印耗材必须满足医院原打印设备的正常使用，所有提供的耗材（特别是彩色打印耗材）打印效果要求达到打印机原厂效果，校色正确，能正常分辨，且满足各科室的打印需求无投诉。**（投标人提供承诺函并加盖公章）**

**三、商务要求**

1、合同签订时间：成交公告公示结束后30日内；

2、合同履行时间：合同签订后一年内，按采购人供货计划分批次完成；

3、履约验收：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求组织履约验收；

4、付款方式：按季度付款，货物按采购人供货计划分批次到达交货地点据实验收合格并结合配送服务考核，收到成交供应商提供的合法有效完税发票并完善财务手续后，30个工作日内转账支付上季度100%货款（如产品出现质量问题则支付期相应顺延）。

**备注：**本次询价采购供应商需全部满足采购需求，不允许负偏离，否则为无效响应。

**四、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**五、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用**非活页方式**装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**六、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2024年3月1日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办（住院部12楼）。

3.逾期**送达**或者未**送达**指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**七、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办 028-26346672

**八、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、商品报价（金额单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌、规格型号 | 单价 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |
| 单价合计 |  |  |  |

注：所报单价是交货地的验收价格，即为履行合同的固定价格。履行合同的最终单价价格包括生产费、运输费、包装费、材料费、人工费、服务费、搬运费、资金利息、利润税金等所有费用。如出现响应报价估算错误等引起的损失由供应商自行承担。

二、所投产品是否全部满足本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表：

年 月 日

**附件1**

采购合同范本

合同编号：

签订地点：资阳市雁江区人民医院

签订时间：2023年 月 日

采购人（甲方）：资阳市雁江区人民医院

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及资阳市雁江区人民医院医用制水设备相关耗材采购项目的询价采购需求及相关内容、乙方的报价文件，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的询价采购需求及相关内容、报价文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

**一、合同货物**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 交货期 | 备注 |
|  |  |  |  | 按需供货 |  |
|  |  |  |  | 按需供货 |  |
|  |  |  |  | 按需供货 |  |
|  |  |  |  | 按需供货 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

**二、合同价格**

本项目为单价报价形式，供货期限为365日，总价不超过人民币大写：，即￥；该合同价格已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，结算费用以实际验收交货数量为准。

**三、质量要求**

1.乙方须提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目询价采购需求及相关内容的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责更换，但费用由甲方负担。

**四、交货及验收**

1.合同签订后365日内，按采购人供货计划分批次完成，接到送货通知后48小时内送货到指定地点，如遇紧急情况须保证3小时内送达采购人指定地点。如因采购人特殊要求，则交货期顺延。

2.验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方每批次供货完毕后2日内验收,如质量验收合格，双方签署《验收报告》交付使用 (如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方询价采购需求及相关内容的质量要求和技术指标、乙方的报价产品与本合同约定标准进行验收。

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。

3.货物每批次供货完毕后15日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同验收合格。

4.如货物经乙方3次更换仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权终止本合同。

6.其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求进行。

**五、付款方式**

1.按需供货，季度结算（如产品出现质量问题则支付期相应顺延）；

2. 甲方每次付款前，乙方须一次性提供全额、正式增值税发票，如乙方未提供全额、正式增值税发票，甲方有权延期支付款项且不承担任何责任，乙方应继续履行合同义务。

**六、售后服务**

1.供货期内出现质量问题，乙方在接到通知后1小时内响应，3小时内到场完成维修或更换同品牌、同型号全新产品，并对产品质量实行“三包”服务；货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责更换，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

**七、违约责任**

1.甲方违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付该批次总价百分之的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付该批次总价的百分之的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过\*\*天，甲方有权终止合同。

（3）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按所购货物总价的百分之向甲方支付违约金。

（4）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

**八、免除责任**

1、由于不可抗力造成本合同不能履行的，双方均不承担违约责任，但遭受不可抗力一方应在不可抗力发生之日起当日内通知对方，否则应承担迟延通知对对方造成的一切损失。

2、本合同附件外其他附加产品的损失。

**九、争议解决办法**

1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 由本合同引起的任何争议，双方应尽量通过友好协商的方式解决。若争议发生后的三十天内仍未达成解决方案，则任何一方有权向资阳市雁江区有管辖权的人民法院起诉。

**十、其他**

1.如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2.本合同双方应加盖骑缝章。

3.本合同以中文书写，一式伍份，自双方法定代表人或授权代表签字、盖公章后发生法律效力。甲方叁份，乙方、采购代理机构各壹份。

甲方： 乙方：

（盖单位公章） （盖单位公章）

法定代表人（授权代表）： 法定代表人（授权代表）：

地址： 地址：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日