资阳市雁江区人民医院

音响等设备租赁采购需求

**一、本项目最高限价：65000.00元**

**二、项目要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** |
| 线阵列音箱功放机 | 输出功率：4\*1500W（8Ω）/4\*2550W（4Ω）/4\*3400W（2Ω）；线路类型："TD"类功放；互调失真：＜0.1%；阻尼系数：300:1 | 台 | 1 |
| 线阵全频音响 | 8寸两分频线阵列全频音箱；475W;覆盖角度：120度\*8度（最大）灵敏度：LF：103分贝/HF：108分贝；声压级：127分贝（持续）；133分贝（最大） | 支 | 8 |
| 返听扬声器 | 50Hz-20KHz线性频率响应和150瓦输出功率；喇叭由190磁75芯高音组成 | 支 | 4 |
| 线阵超低频音响 | 类型：18寸带通式超低频音箱；功率：700W；灵敏度：100分贝；声压级：128分贝（持续）；134分贝（最大）； | 支 | 4 |
| 线槽盖板 | 长80厘米\*宽50厘米 | 块 | 30 |
| 音响控制器 | 主扩声音音响系统使用；3路输入6路输出；数字式音频处理器 | 条 | 1 |
| 无线耳麦 | 包含无线接收器和放大器等功能模块；提供音频输入和输出功能 | 支 | 4 |
| 音响数控台 | DCA编组页面，可进行DCA数字集控。母线输出1-8通道及9-16通道条页面；矩阵输出1-6及中央声道输出页面 | 台 | 1 |
| 演讲台话筒 | 具有高度灵敏度和不带变压器的平衡输出，话筒规格频率响应：50至17000Hz,输出阻抗为180欧姆 | 支 | 2 |
| 主持人话筒 | 可选频率: 1600音频参考压缩扩展: 是显示屏: 背光LCD显示屏发射机供电时间: 3V，> 10小时标准值) 使用频率:780-820(40MHZ) 线路音频频率响应: 40 -18000 HZ，(+-3 DB) 射频输出功率: 30 MW环境: 演出和专业巡演 拾音头兼容:兼容舒尔接口拾音头 尺寸规格: 200 mm \* 33 mm(不含话筒头) | 支 | 8 |
| 合唱话筒 | 类型：电容式，极性模式：单一指向性；频率响应：60Hz-16000Hz音频输出 ：独立0-+400mv混合0-+400mv | 支 | 4 |
| 小品耳麦 | 领夹款 | 个 | 10 |
| LED屏操作数字控台 | S12/S15 48键内发光双色灯按键+主推杆+2音量调节 ，双向通信，400-5WK自由调节 | 台 | 1 |
| LED屏转接线 | 2.0版4K | 米 | 50 |
| 视频处理器 | USB3.1无损输出，最大支持YUV21080P60电压7-24V功耗：<18.5W | 台 | 1 |
| 视频服务器 | IP网络解码卡单网口最大支持72路D1/32路720P18路1080P/4路4K内置轮巡切换功能，能任意设定时间和通道，从而实现多个画面循环切换播放 | 台 | 1 |
| LED帕灯 | 240W | 个 | 55 |
| 切割灯CKC V10 | 1000W | 个 | 8 |
| 大歌光速 | 650W | 个 | 32 |
| 灯光控台 | MA2 | 台 | 1 |
| 灯光架子 | 正面高7\*长16,，侧面高7米\*宽7米，舞台长方体桁架， | 米 | 148 |
| 铝架黑色幕布 | 2m\*7m | 张 | 15 |
| 烟机 | 600W | 台 | 2 |
| 雪花机 |  | 台 | 1 |
| 薄雾机 |  | 台 | 1 |

**三、商务要求：**

1.合同签订时间：成交公告公示结束后 3 日内。

2.合同履行时间：合同签订并生效之日起 25 日完成。

3.履约地点：采购人指定地点。

4.本次报价完成本项目所涉及的人员劳务、差旅、设备租赁费、税金、利润等一切费用。

5.供应商提供项目所需的音响等基本设施设备，保证服务达到采购人要求。否则，由此引发的争议或纠纷，均由供应商自行承担责任。

6.在项目实施过程中涉及的人生安全及财产安全由成交供应商自行承担。

7.供应商所提供的设备应满足采购人使用需求，若提供的设备无法满足采购人使用需求的，须配合采购人进行调换。

8.付款方式：晚会结束后，收到成交供应商提供的合法有效完税发票并完善财务手续后，60日内转账支付合同总金额的100%。

9.验收：本项目采购人将参照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

**四、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

8.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**五、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**六、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2024年12月12日16:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院院办室（门诊部5楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**七、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：院办室 028-26225185

**八、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| 线阵列音箱功放机 | 1台 |  |  |  |
| 线阵全频音响 | 8支 |  |  |  |
| 返听扬声器 | 4支 |  |  |  |
| 线阵超低频音响 | 4支 |  |  |  |
| 线槽盖板 | 30块 |  |  |  |
| 音响控制器 | 1条 |  |  |  |
| 无线耳麦 | 4支 |  |  |  |
| 音响数控台 | 1台 |  |  |  |
| 演讲台话筒 | 2支 |  |  |  |
| 主持人话筒 | 8支 |  |  |  |
| 合唱话筒 | 4支 |  |  |  |
| 小品耳麦 | 10个 |  |  |  |
| LED屏操作数字控台 | 1台 |  |  |  |
| LED屏转接线 | 50米 |  |  |  |
| 视频处理器 | 1台 |  |  |  |
| 视频服务器 | 1台 |  |  |  |
| LED帕灯 | 55个 |  |  |  |
| 切割灯CKC V10 | 600个 |  |  |  |
| 大歌光速 | 32个 |  |  |  |
| 灯光控台 | 1台 |  |  |  |
| 灯光架子 | 148米 |  |  |  |
| 铝架黑色幕布 | 15张 |  |  |  |
| 烟机 | 2台 |  |  |  |
| 雪花机 | 1台 |  |  |  |
| 薄雾机 | 1台 |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： |

说明：本次报价包含人员劳务、差旅、设备租赁费、税金、利润等一切费用。

二、是否全部满足本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

 投标人名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表：

 年 月 日