# 采购项目技术、商务及其他要求

1. **项目概况**

（一）本项目最高限价2.95万元。

（二）采购内容及技术参数要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 手持扫码机 | 1.处理器：8核2.0GHz CPU2.操作系统：支持Android 123.内存：3+32GB/4+64GB/6+64GB4.显示屏：5.5" HD+，1440\*720 IPS5.SIM/SD卡座：Nano SIM\*1，PSAM\*2 SD\*1，支持ESIM6.接口：Type-c、USB、OTG、USB to LAN，底部充电口，背部扩展接口7.网络：4G/3G/2G8.Wi-Fi：2.4G，5G，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac9.蓝牙：蓝牙5.0，支持BLE10.GPS：内置GPS，支持GPS，AGPS，Glonass，Beidou/Galileo11.扫码头：二维扫码头12.传感器：重力传感器/距离传感器/光线传感器/地磁传感器13.电池：3.8V/5000mAh及以上14.NFC：支持TypeA&B卡, Mifare卡, Felica卡，15.符合ISO/ICE 14443、ISO15693标准16.防护等级：IP67;1.5米跌落 | 台 | 1 |
| 2 | 便携打印机 | 1.产品类型：热敏式，A4便携式打印机2.打印方式：热敏打印3.打印分辨率 ：300×300dpi4.用途：标签打印，条码打印5.通讯接口：无线LAN：无线LAN IEEE802.11b/g(Ad-hoc模式)6.其它特性：供纸方式：手送7.打印范围：94.7x22.8mm-208.5x2531.6mm，配置打印机驱动程序8.打印头寿命：25000张及以上（覆盖率2％）9.充满电后可打印张数：镍氢充电电池连续打印65张及以上/锂离子充电电池连续打印260张及以上10.打印机控制指令：光栅图形、ESC/P11.电源参数：AC适配器，镍氢充电电池，锂离子充电电池12.环境参数：工作温度：0-40℃，工作湿度：30-80%（无结露）13.系统平台：适用OS：Microsoft Windows 8/7/Vista/XP | 台 | 1 |
| 3 | 危废在线监管系统 | 1.支持与省环保厅无废四川中物联网系统进行对接，能实时上传准确数据；2.在系统对接及简化操作流程中的优势描述； | 套/每年 | 1 |

**二、商务要求**

1.履约期限：自合同签订生效后10日内完成。
2.履约地点：资阳市雁江区人民医院。
3.付款方式：验收合格后，在采购人收到中标人全额有效发票且采购人完善财务报销手续后1个月内一次性无息支付合同总价的95%，剩余5%，于质保期满无任何质量问题一次性无息支付。

4.质保期：一年。

5.投标人报价应包含材料、制作、安装、运输、辅材、税费等一切费用。

6.履约验收：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求进行验收。

7.中标单位需在采购人发布中标公告后7个工作日内，与采购人完善合同签订事宜，中标单位未按时签订合同的，采购人视为放弃本次采购项目。

**三、售后服务**
1.中标人负责对采购人技术人员进行免费操作使用培训，并在质保期内免费提供使用咨询及维修维护等。
2.质保期内出现质量问题，如货物经投标人3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作投标人未能按时交货，采购人有权退货并追究投标人的违约责任。
**四、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件）；

3.具备健全的财务会计制度的证明材料（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件）；

6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

7.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供承诺函原件）；

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**五、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据询价文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**六、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2023年12月19日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院后勤科（住院部12楼）。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**七、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系人：陈老师

联系电话：18086958183

**八、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、商品报价（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（樘） | 综合单价（元） | 合计（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： |  |

说明：本次报价为综合单价包含但不限于安装、运输、安装人工费及税费等。

二、所投产品是否全部满足本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

 投标人名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表：

 年 月 日