**资阳市雁江区人民医院**

**建设北路院区二、三楼窗户更换第二次采购需求**

1. **项目概况**

资阳市雁江区人民医院建设北路院区二、三楼窗户因使用年限过长，存在安全隐患，拟更换建设北路院区二、三楼窗户，预计面积420㎡，预算金额210000.00元。

1. **项目需求清单（实质性要求）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 预计数量（单位） | 最高单价限价（元） | 总额（元） |
| 1 | 拆除窗户 | 1.含拆人工费用；2.含建渣清运；3.含零星修补。 | 420㎡ | 35.00 | 14700.00 |
| 2 | 上悬窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：2.1M\*2.1M；1.6M\*1.6M；1.6M\*1.8M；（以成交供应商实际复尺为准）2.计量规则：洞口尺寸以面积计算；3.框、扇材质：60型材，铝合金建筑型材；质量要求①规定非比例（塑性）延伸强度Rp0.2≥170；175N/mm2；②抗拉强度Rm≥197；205N/mm2； ③断后伸长率A5omm≥12；10.5%；**（供应商提供具备CMA认证的检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商公章证明）**4.结构胶：灰色结构胶；5.玻璃品种、厚度：钢化夹胶5透明+12A+5透明low-e，露点温度≤-60℃；**（供应商提供具备CMA认证的检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件并加盖供应商公章证明）**6.五金：专用五金配件、不锈钢滑轮、双钩自碰锁；7.开启方式：向外向上；8.工艺特点：阶梯式排水设计；9.喷涂：采用金属粉末喷涂；10.颜色：氟碳灰；11.主框型材厚度：主框型材厚度≥1.6㎜、窗框厚度≥1.4㎜。 | 420㎡ | 465.00 | 195300.00 |
|  | 合计 |  |  |  | 210000.00 |

1. **服务要求（实质性要求）**

1.成交供应商需提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2.货物制造质量出现问题，成交供应商应负责包换、包退，费用由成交供应商负担。

3.货到现场后由于成交供应商保管并安装如不当造成的质量问题，费用由成交供应商负担。

4.成交供应商负责所有旧窗户的拆除，包括拆除窗户，人工搬运下楼、建渣处理等。

5.售后服务：

5.1成交供应商负责因质量问题而产生的费用（采购人原因除外），所有服务免费，如发现潜在问题，应负责排除不收取任何费用；

5.2出现质量问题，如货物经成交供应商3次供应仍不能达到本合同约定的质量标准，视作成交供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究成交供应商的违约责任；

5.3成交供应商提供的全部货物符合国家及行业相关要求。

1. 质量保修范围和保修期：

6.1从验收合格之日起保修期不少于1年；

6.2质保期内出现质量问题，成交供应商须更换相同品牌规格型号的全新货物（不另行收取费用）；在质保期间接到采购人电话、传真等服务呼叫后，1小时内作出响应，24小时内到现场解决。

7.成交供应商应提供样品窗户，经采购人确认后方可进行窗户安装。

8.供应商应保证在安装过程中对安装场地周围各类管线和邻近物、构建物具有保护装置，安装效果对其无任何破坏。

9.在运安装过程中发生安全事故，成交供应商应立即停止施工，采取紧急措施，及时通知采购人。如造成损坏及由此引发的人身安全和事故，成交供应商承担一切后果和损失。

10.因采购的货物存在质量问题、降低货物标准供货或因此及本项目安装原因发生的安全事故，由成交供应商承担全部经济和法律责任，采购人有权终止合同。

11.其他要求：①成交供应商须拆除原有窗户并送至采购人指定地点，废品由采购人统一处理；②安装新窗户后恢复墙面平整一致； ③每日施工完成后须清理施工现场。**（供应商须提供承诺函，格式自拟）**

**四、商务要求（实质性要求）**

1.合同签订时间：自成交结果公告发出之日起30日。

2.合同履行期限：自合同签订之日起30日内完成货物的安装。

3.履约地点：采购人指定地点。

4.付款方式：据实结算。验收合格后，采购人收到供应商全额有效发票并完善财务报销手续，达到付款条件起60日，转账支付实际验收金额的60.00%；质保期满半年后，无任何质量和违约问题并完善财务报销手续，达到付款条件起60日，转账支付实际验收金额的30.00%；质保期满一年后，无任何质量和违约问题并完善财务报销手续，达到付款条件起60日，转账支付合同总金额的10.00%。(如产品出现质量问题则支付期相应顺延)。

5.履约验收：应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)的要求、采购文件、采购合同的质量要求和技术指标、供应商的响应文件及承诺约定标准进行验收。

**五、供应商资格要求及证明材料**

（一）资格要求相关证明材料：

1.具有独立承担民事责任的能力（提供复印件）；

（1）供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

（2）供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

（3）供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）供应商若为自然人：提供“身份证明材料”。

2.具备良好商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函原件）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函原件）；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函原件）；

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函原件）；

6.法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函原件）；

7.根据采购项目提出的特殊条件：无。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1.法定代表人/单位负责人身份证明书原件及身份证明材料复印件；

2.法定代表人/单位负责人授权书原件及被授权人身份证明材料复印件。

（注：由法定代表人/单位负责人本人参与的，可不提供法定代表人/单位负责人授权书）

注：以上要求的资料均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。

**六、响应文件要求**

1.数量：正本一份。

2.响应文件签署：应根据采购文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

3.响应文件制作：统一用汉语编制、A4幅面纸印制，采用非活页方式装订后密封，并在封面处标注本项目名称、申请人名称、联系人、联系电话。

**七、响应文件的递交**

1.递交响应文件截止时间：2024年8月8日17:00（北京时间）。

2.递交响应文件地点：资阳市雁江区人民医院采购办。

3.逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

**八、联系方式**

采购人：资阳市雁江区人民医院

采购人地址：资阳市雁江区城东新区蜀乡大道669号

联系方式：采购办 028-26346672

**九、询价采购报价书格式**

询价采购报价书（模板）

资阳市雁江区人民医院：

在认真阅读采购需求，对贵院的需求充分了解后，我单位（公司）现将有关情况回复如下：

一、报价表（金额单位：元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量（单位） | 单价报价（元） | 总金额（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（大写）： 小写： |

注:1.所报单价不超过最高单价限价。2.所报价格是交货地的验收价格，其单价即为履行合同的固定价格。运输、安装、施工、装卸、拆除、人工、税费及其他为完成本项目所需的费用均包含在报价中。

二、是否全部响应本次采购需求：是□ 否□

三、相关资质证明及承诺是否齐全：是□ 否□

联系电话：

联 系 人：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

 法定代表人或授权代表：

 年 月 日